***Základní údaje pro Journeyman Gladiator X520-A EFI***

* typ použité zapalovací svíčky je DCPR8E.