INSTRUKCE PRO STK č. 6/2002
RUČNĚ VYPLŇOVANÉ PROTOKOLY O TECHNICKÉ PROHLÍDCE
	Při technických prohlídkách (vč. evidenčních kontrol) prováděných mobilním způsobem na místech k tomu schválených okresním úřadem, tzn. mimo stálé sídlo stanice technické kontroly (dále jen “STK“), se pro vyhotovení protokolu o technické prohlídce zvláštních vozidel (traktorů a jejich přípojných vozidel) mohou použít ručně vyplňované protokoly o technické prohlídce. Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen „ministerstvo“) pro použití těchto protokolů stanovuje následující podmínky.
	Tiskopis protokolu o technické prohlídce obsahuje originál a kopii. Tento tiskopis se vyplňuje ručně, čitelně, hůlkovým písmem a ve všech předepsaných kolonkách. Pomocí samopropisovací vrstvy originálu se vytvoří kopie protokolu. Každý protokol musí mít své číslo. Skladba tohoto čísla je následující.
	rr/mm/xR, kde
		rr – je dvojčíslí roku provedení technické prohlídky
		mm – je dvojčíslí kalendářního měsíce provedení technické prohlídky
xR – je pořadové číslo protokolu v daném měsíci, „R“ znamená „ručně vyplňovaný protokol“
Pořadovým číslem se nerozlišuje, zda se jedná o technickou prohlídku či evidenční kontrolu. Po vyplnění všech náležitostí musí být protokol stvrzen podpisem a otiskem razítka odpovědného pracovníka STK. Originál protokolu je předán zákazníkovi. Kopie, která musí být rovněž opatřena razítkem a podpisem odpovědného pracovníka STK, se uloží na STK.
	Po návratu do sídla STK musí být kopie přineseného protokolu neprodleně zanesena do evidence automatizovaného informačního systému stanic technické kontroly (dále jen „AIS-STK“). Takto vytvořený protokol se již netiskne. Číslo protokolu přidělené uživatelským programem AIS-STK musí být zapsáno na kopii ručně vyplněného protokolu, který slouží jako podklad pro vyplnění „počítačového“ protokolu. Prostor pro umístění takto přiděleného čísla je uveden ve vzorech uvedených v příloze této instrukce. Takto vyplněný protokol se na STK uloží na dobu do další pravidelné technické prohlídky daného vozidla.
STK musí být v případě potřeby schopna zobrazit na monitoru počítače, případně vytisknout uložený záznam o provedené technické prohlídce a ztotožnit jej s ručně vyplněným protokolem. To musí být možné provést i naopak. 
STK musí vést „Knihu evidence ručně vyplňovaných protokolů“ tak, aby bylo možné provést kontrolu.
Vzor „Knihy evidence ručně vyplňovaných protokolů“:
	
Datum; druh*; a místo provedení technické prohlídky	Číslo ručního protokolu**	RZ (SPZ); kategorie vozidla	Příjmení kontrolního technika 	Kontrolní nálepka vylepena (A/N)	Číslo protokolu přiděleného programem AIS-STK	
31.7.2002; P; Čestlice	25R	PH 12-34; T	Procházka	A	02/07/1453	
…						
*) P – pravidelná technická prohlídka, O – opakovaná technická prohlídka, E – evidenční kontrola
**) pouze pořadové číslo protokolu (např. z protokolu číslo 02/07/25R se zapisují pouze znaky „25R“)
Vzory ministerstvem schválených protokolů o technické prohlídce odpovídajících příloze č. 10 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, určených k ručnímu vyplňování jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této instrukce.
Provozovatelům STK je ponechána možnost používat až do vyčerpání zásob i původní tiskopisy protokolů, od data 1. října 2002 však mají všechny STK provádějící technické prohlídky mobilním způsobem povinnost používat výhradně nové provedení těchto tiskopisů.	

V Praze dne 16. července 2002

Ing. Josef Pokorný v.r.
ředitel
odboru schvalování vozidel a předpisů

Příloha:
1.	Vzor ručního protokolu o technické prohlídce – technická prohlídka
2.	Vzor ručního protokolu o technické prohlídce – evidenční kontrola

(Vyřizuje: Ing. Skála, č.j. 2192/02-150)