INSTRUKCE PRO STK č. 8/2002
PŘÍDAVNÁ (NEPOVINNÁ) SVĚTELNÁ ZAŘÍZENÍ VOZIDEL, POSUZOVÁNÍ FUNKCE, ÚPRAVA METODICKÉHO POSTUPU

Konstrukce současných vozidel nezřídka integruje přídavné (nepovinné) světlomety/svítilny do skupinových světel nebo karoserie vozidla, přitom v základním dodávaném provedení vozidel tato světelná zařízení nejsou funkční, nejsou vybavena úplnou elektrickou instalací. 
Podle platných předpisů pro STK (příloha č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění přílohy č. 1 vyhlášky č. 103/1995 Sb. a pozdějších změn a doplňků), skupiny kontrolních úkonů 600 – světelná zařízení a světelná signalizace, se nefunkčnost světelného zařízení namontovaném na vozidle posuzuje jako závada.
Předpis EHK OSN č. 48.01 „Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci“ ve svém odst. č. 5.22 stanoví, že světlomet/svítilna, pokud nemůže být uveden do užívání pouhou montáží žárovky, se považuje za na vozidle nenamontovaný. Aplikace tohoto ustanovení homologačního předpisu na praxi STK vyžaduje změnu současných postupů. 
Proto Ministerstvo dopravy a spojů ČR v souladu s § 88 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění, vydává tuto instrukci, kterou se mění úvodní poznámka ke skupině kontrolních úkonů skupiny 600 uvedená pod bodem č. 7 (str. 1447 přílohy č. 1 vyhlášky č. 103/1995 Sb.). Původní text bodu se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„7. Všechna předepsaná (povinná) světelná zařízení na vozidle musí být plně funkční. Přídavné (nepovinné) světlomety/svítilny (přídavné dálkové světlomety, přední mlhové světlomety, pravá zadní mlhová svítilna, doplňkové obrysové svítilny, jeden ze dvou zpětných světlometů apod.) se považují v případě, že pouhou montáží žárovky nemohou být uvedena do užívání, za nenamontované. Funkčnost takto nezapojených světlometů/svítilen se při technické prohlídce nehodnotí.“
	
	Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2002.

	V Praze dne 11. listopadu 2002 

	Ing. Josef Pokorný v.r.
	ředitel
	odboru schvalování vozidel a předpisů

(Vyřizuje: Ing. Kolrus, č.j. 3483/02-0150)