Instrukce pro STK č. 1/2005
Zařízení na kontrolu zásuvky tažného zařízení
Zařízení na kontrolu zásuvky tažného zařízení, kterým musí být podle § 11 odst. 2 písm. i) a odst. 3 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), vybaveny všechny STK, podléhá podle § 11 odst. 4 vyhlášky schválení typu (viz. příloha č. 3 vyhlášky). V současné době již schválené zařízení na trhu existuje. Výrobcem a nositelem osvědčení o schválení typu je TESLA Blatná a.s., která obdržela osvědčení pro své výrobky EZ-7 OA (č. osvědčení 11/2004-150-ORG3/6/1) a EZ-7 NV (č. osvědčení 11/2004-150-ORG3/6/2) s platností od 31.5.2004. Před tímto datem byla do sítě STK pořizována zařízení na kontrolu zásuvky tažného zařízení většinou buď vlastní výroby, nebo od neautorizovaných dodavatelů, která ne vždy splňují požadavky stanovené na tato zařízení. Z důvodu již možného zjednání nápravy vydává ministerstvo následující instrukci.
Zařízení na kontrolu zásuvky tažného zařízení (dále jen „zařízení“), které není schváleným typem podle přílohy č. 3 vyhlášky, musí splňovat minimálně následující požadavky:
1)	Zařízení musí indikovat vždy funkci, která je ovládáním elektrické výbavy a výstroje vozidla na zásuvku přivedena.
2)	Jednotlivé indikační prvky musí být řádně a srozumitelně označeny.
3)	Zařízení musí být vybaveno funkcí samokontroly indikačních prvků. Tato funkce musí být na zařízení zřetelně označena (např. označením spínače).
4)	Zařízení musí obsahovat adaptér umožňující připojení sedmikolíkové vidlice na zásuvku s jiným počtem kontaktů (13 nebo 15 dutinek nebo kolíků).
Ověření plnění těchto požadavků bude prováděno v rámci pravidelného zabezpečování metrologické návaznosti měřidel STK pracovníky ministerstvem pověřené osoby. V současné době jsou podle oznámení č.j. 25 919/2001-0110 ze dne 14.9.2001 k této činnosti pověřeny firmy Ústav silniční a městské dopravy a.s, a SERVIS STK spol. s r.o. Pracovníci těchto pověřených organizací budou oprávněni učinit rozhodnutí o dalším použití těchto zařízení. V případě, kdy toto zařízení nebude splňovat výše uvedené požadavky, je provozovatel STK povinen dovybavit STK zařízením schváleného typu, a to nejpozději do 31.12.2005. V případě, že zařízení jiného než schváleného typu bude shledáno jako vyhovující pro použití v STK, může se v síti STK používat, nejdéle však do 31.12.2007. 
Při kontrole stavu a funkce zařízení postupují pracovníci pověřené osoby podle bodu 4 písm. b) a e) přílohy č. 9 vyhlášky - metrologického řádu.
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

			V Praze dne  31. ledna 2005 
	
	Ředitel
	odboru schvalování vozidel a předpisů
	Ing. Jan Suntych v.r.
	
(Vyřizuje Ing. Skála, č.j. 10/2005-150-STK3/1)