Josef Novotný   Lidická 45         Jihlava  58601        mobil.602 735074

ROZSAH SCHVÁLENÍ
Č.808
a)Seznam schválených typů vozidel k namontovaní druhých ovládání pro autoškoly "Novotný":
Osobní a dodávková vozidla :

Audi :   80, 90, 100, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

BMW :  řada  1 - 8, X3,Y5, Z1, Z3, Z4 

Citroen: Berlingo, C1, C2, C3, C4, C4 Picasso, C5, C8, C-Crosser,  Saxo, Xsara, 
Xantia Picasso,  AX, BX, ZX, XM, Evansion, Xara Picasso,  Nemo

Chevrolet Daewoo: Captiva, Espero, Kalos, Lanos, Lacetti, Nubira, Nexia, Leganza, Spark, Aveo, Rezzo, Matiz, Cruse, Trans Sport

Chraysler :  Stratus, Le Baron, Neon PL, PT Cruiser, 300, Voyager

Dacia: Logan, Sandero, Duste

Daihatsu :  Aplause, Cuore, Feroza, Charade, Terios

Daymler CHrysler :  Dodge Caliber

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Croma, Doblo, Ducato, Grande Punto, Punto, Idea, Marea, Multipla, Palio, Panda, Punto,  Seicento,  Stilo, Tipo, Tempra, Regata, Uno, Linea, 500, Ulysee, Quebo 

Ford: C-Max, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, ,  S-Max, Transit, Tranzir Connect, Tourneo Connect, Orion, Sierra, Mondeo, Kuga, Ranger, Galaxy, Meverick, Probe, Scorpio, Siera, 

Honda: Accord, Civic, CR-V, FR-V, HR-V, Jazz, Prelude, Shuttle, Insight, CR-Z

Hyundai: i10, i20, i30, i30cw, i40, Accent, Atos, Atos Prime,  Elantra, Exel, Getz, I30, Lantra, Matrix, Pony, Santa FE, Trajet , Sloupe, Sonica, Tucson, Veloster,  ix20, ix35,  ix55

Jaguár :  X-type

Kia: Carens, Ceed, Cerato, Picanto, Pride, Rio, Sephia, Venga, Soul, Claru, Magentis, Shuma, Sorento, Sportage, Ceed Wagon 

Suzuki: 
Alto, Baleno, Ignis, Liana, Swift, SX4, Vitara, Grand Vitara, Wagon R, Splash, Jimny, Kizashi

Lancia :  Dedra, Delta, Lybra, Musa, Phedra, Prisma, Thema, Y, Zeta

Lada :  Samara, 2105, 2107

Mazda:  2, 3, 5, 6, 121, 323, 626, Demio, MX-3, MX-5, Premacy, RX-8

Mercedes: třída A, třída B, třída C, třída CLS, třída E, třída M, třída S, Vaneo, Vito, 160, GLK, G, SL, SLK, CLK

Mitsubishi: Carisma, Colt, Space Star, Space Vagon, ASX, Galant, Lancer, Otlander, Pajero, Pajero Pinin, Space Runner

Nissan: Almera, Almera Tino, Bluebird, Maxima, Micra, Note, Patrol,  Sunny, Terrano, Tiida, Primera, Pathfinder , X-Trail, Pick-up, Primastar, Qashqai, 100 NX,

Opel: Agila, Antara , Astra, Corsa, Frontera, Kadett, Vectra, Zafira, Omega, Meriva, Calibra, Monterey, Signum, Sintra, Tigra, Vivaro, Zavita, Insignia

Volkswagen: Golf, Jetta, Passat, Polo, Sharan, T 4, T 5, Tiguan, Vento, EOS, Betle, Touran, Tuareg, Scirocco, Tiguan, Transporter, Bora, Caddy, Fox, Lupo, New Betle, 

Peugeot: 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008,4007, Partner, Bipper, 5008

Porche :  Boxster, Cayenne, 911,924, 944

Renault: Espace, Clio, Kangoo, Laguna, Mégane, Safrane, Scénic, Twingo, 5, 9, 11, 19, 21, 25 Master, Thalia, Fluenc, Modus, Trafic, Koleos

Rover :  75,100,200,400,600,620,800, Land Rover Freelander

Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, Exeo

Saab :  900, 9-3, 9-5

Škoda : 105/120/130, Favorit, Forman, Pick-up, Felicia, Octávia, Fabia, Roomster, Superb, Yeti

Subaru :  Foerster, Imprezza, Justy, Legasy

Toyota: Auris, Avensis, Aygo, Camry, Carina, Carina E, Celica, Corolla, Corolla Verso, RAV 4, Starlet, Tercel, Yaris, Land Cruiser, Převis, Verso

Volvo :  850, 740-765, 940-960, řada S40/V40, C30, S60-S80, S40/V50, V 70, XC90

Zastava:  Yugo 65, Yugo Florida

Motocykly a Skútry :

ČZ 175 
SIMSON 50 
JAWA 638, 639, 640, 650, 125, 810-5, 250, DANDY 50, DANDY 125, TRAVEL 125

SUZUKI  : DR 125SM, GN 125, VAN-VAN 125,  Marauder 125, GR 78A, GN/GS 125, 250, 500, 600, 650, GZ 250 Marauder,GSR-600,  GSR-600A, 600, 600R,SV-650, SV-650S,  Bandit 400, 600, 650, Bandit 650A, Bandit 650S, Bandit 650SA, GSX 650F, 
V-Strom 650, V-Strom 650A, C 800, GSX 650, 650F, GSX-R750,  Intruder M800,  Marauder VZ 800, GSX-R1000, Bandit 1250,  Bandit 1250SA ,  Bandit 1250S, 
Bandit 1250A, Intruder C1800R 
Skútry SUZUKI : Sixteen 125

YAMAHA : XV 125,250,YBR 125, YBR 250, WR 250X, WR 250R, XJ600, XJ600S, 900, 1300
SR125, SR250, RJ07, RN10,XVS 650, YZF-R6,BT-1100, XVS 950, XVS 1300, XV1900 
500, 650, 1100, FZ6,Skútry YAMAHA :  Vity 125, X City 125, Cygnus 125

HONDA : CBF 125, CBR 125R, XL 125V, MTV650,CBF 250, 500, 600,  600S, 900, 1000
CB 500, 600F Hornrt,750, 900, 600,CBR 125, 600RR,  VTR 125,250, REBEL 125,250
XL 700V, NT 700VA, VT 750C, VFR 800, VARADERO, XRV, VTR250, VF 750, CM
CG 125, NT125,  RC33, 650NTV,CB1000R, XL 1000V, CB1300
Skútry HONDA : SH125, SH150, Pex 125, Ps 125, Lead

KAWASAKI : 125, 250, 500, 550, 600, ZR 750, 1000, 1400 a jejich modifikace

GAGIVA : 125, 350, 500, 650 

KYMCO : 125, 250, 500

BMV :  F650, 800

YUKI : 125, 250

SUKIDO : 125, 250

KINETIC :  GF125

JINLUN :  250

KENTOYA : ZS250

HYOSUNG : GV 250

MOTOCHUNLAN :  125, 250

Skútry : 
Peugeot :Viva City 125,Ely Star 125,Satelit 125,Geopolis 125, SpedFighf 125                                 
Piaggio :    řada 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500

Čtyřkolky : 
Acces  typová řada SP 250

Nákladní vozidla, autobusy, traktory :
IFA 1 60-AŠ-H 
PRAGA V3S
AVIA A15, 20, 21, 30, 31, 60 až 80 a D90
TATRA 815 , 148 
LIAZ, řada 100, 110 
KAROSA, řada 730, 934
IRISBUS, IVECO, 
MERCEDES, 
EVOBUS,
NEOPLAN, MAN řady SL
ZETOR, ZETOR  Proxima, Proxima Plus,
Masery-Ferguson, Vlase, Same, Lamborgini,
JOHN DEERE, Fastrak,
Fiat agri,
DEUTZ-Fahr Agrotron 
ROSS R210.12 VV 6x6
NISSAN - N2, N3 
MAN - N2, N3 
IVECO - N2, N3 
MERCEDES-BENZ - N2, N3 
RENAULT - N2, N3 
DAF - N2, N3 
SCANIA N2, N3
VOLVO N2, N3

b)Seznam typů pro demontáž ovládání:
 - všechna vozidla typů výše uvedených a dodaná zařízení jiných výrobců
 - motocykly s tím, že nedojde k zásahu do hydraulických systémů vozidla a
   bude zajištěn původní stav daný výrobcem vozidla.
Osobní automobily vybavené mechanickým druhým ovládáním s tím, že :
   - nedojde k zásahu do hydraulických  nebo pneumatických systémů vozidla,
   - bude zajištěn původní stav daný výrobcem,
   - bude provedena povrchová ochrana zasažených dílů a zajištěna těsnost   karoserie.
Nákladní automobily, autobusy a traktory vybavené druhým ovládáním s tím, že: 
    - nedojde k zásahu do hydraulických  nebo pneumatických systémů vozidla,
    - bude zajištěn původní stav daný výrobcem včetně úprav vozidla souvisejících s místem pro učitele, 
    - bude provedena povrchová ochrana zasažených dílů a zajištěna těsnost  karoserie.
Ovládání pedálů J 93-1 a J 93-2 (pouze samostatné schválení pedálů), v tomto případě schválení neplatí pro typovou zástavbu, montáž je prováděna a schvalována individuálně správním orgánem.
 a zajištěna těsnost   karoseriest   karoserie.