ROZSAH SCHVÁLENÍ

Výčet schválených typů vozidel pro montáž druhého ovládání pro autoškoly: 

Typ RE – 01 Renault Clio 
Kříž – Škoda Felicia
Typ UPS 01/K a UPS 02/K   KIA Ceed, Hyundai i30
Typ UPS 01/C2 a UPS 02/C2 Citroen C2
Typ UPS 01/C3 a UPS 02/C3 Citroen C3
Typ UPS 01/C4 a UPS 02/C4 Citroen C4
Typ UPS 01/C5 a UPS 02/C5 Citroen C5
Typ UPS 01/ŠF a UPS 02/ŠF Škoda Fabia
Typ UPS 01/ŠO a UPS 02/ŠO Škoda Octavia
Typ UPS 01/ŠS a UPS 02/ŠS Škoda Superb
Typ UPS 01/ŠR a UPS 02/ŠR Škoda Roomster

Typ UPS 03 a UPS 04  VOLVO FL6 (kategorie N)
typ UPS 03,USP 04  KAROSA řad 7?? a 9??- platí pouze pro ovládací pedály

Výčet schválených typů vozidel pro demontáž druhého ovládání pro autoškoly:

1) všechna výše uvedená vozidla pro montáž druhého ovládání pro autoškoly 
2) vozidla kategorie M1 neuvedená za podmínek:
     - demontované druhé ovládání pro autoškoly je pouze mechanické,
     - po demontáži se musí obnovit původní stav ovládání,
     - při demontáž nesmí být proveden zásah do hydraulických systémů,
     - musí být provedena povrchová ochrana zasažených dílů a zajištěna těsnost             karoserie