Potřebné podklady pro výpočet 
kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek k 1.7.2026

1. Pro stanice technické kontroly pro osobní automobily
Koeficient pracnosti TPr vozidel kategorií O1 a O2 (kpOOA)			    0,639
Koeficient pracnosti TPr vozidel kategorií L (kpLOA)			    0,525
Koeficient pro výpočet kapacitní potřeby TPr vozidel OA (kOA)		    0,487
Časová pracnost TPr vozidel kategorie M1 (TPrOAM1)			  26,20
Koeficient pracnosti EK vůči PT u OA (kEKOA)				    0,365
Koeficient pracnosti OP vůči PT u OA (kOPOA)				    0,509
Koeficient pracnosti PR vůči PT u OA (kPROA)				    1,033
Koeficient pracnosti PS vůči PT u OA (kPSOA)				    1,030


2. Pro stanice technické kontroly pro užitkové automobily
Koeficient pracnosti TPr vozidel kategorií O3 a O4 (kpOUA)			    0,844
Koeficient pro výpočet kapacitní potřeby TPr vozidel UA (kUA)		    1,068
Časová pracnost TPr vozidel kategorie N3 (TPrUAN3)			  45,04
Koeficient pracnosti EK vůči PT u UA (kEKUA)				    0,307
Koeficient pracnosti OP vůči PT u UA (kOPUA)				    0,450
Koeficient pracnosti PR vůči PT u UA (kPRUA)				    0,907
Koeficient pracnosti PS vůči PT u UA (kPSUA)				    0,991

Počet produktivních dnů 							207


