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FORMULÁŘ
		Údaje pro provedení kmitočtové koordinace


Uveďte prosím údaje níže. Na jejich základě bude zahájena mezinárodní kmitočtová koordinace ve VHF frekvenčním pásmu 118–137 MHz letecké pohyblivé služby s šíří kanálu 8,33 kHz. Po dokončení koordinace bude vydáno Osvědčení o kmitočtové koordinaci.


Údaje o žadateli
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	Ulice / místo
	

	Město
	

	PSČ
	

	IČO
	




Údaje o kmitočtu

	A
	Zkoordinovaný rádiový kmitočet 

	A 1
	Kmitočet
	Např. 130,20833 MHz; nebo bude přiděleno

	A 2
	Kmitočtový kanál
	Např. 130,210; nebo bude přiděleno

	A 3
	Druh vysílání
	6k00A3E

	A 4
	Rozteč kmitočtů
	8.33 kHz

	A 5
	Volací znak
	Např. LETIŠTĚ XXX RADIO

	A 6
	Účel použití (služba)
	Např. A/G; A/A




Údaje o umístění vysílače

	B
	Umístění rádiového zařízení

	B 1
	Název stanoviště
	Např. Letiště XXX

	B 2
	LAT-N (WGS84) [º-min-vteř]
	Např. 50°12‘35‘‘

	B 3
	LON-E (WGS84) [º-min-vteř]
	Např. 015°27‘38‘‘

	B 4
	Nadmořská výška [m n. m.]
	Např. 275

	B 5
	Výška antény nad terénem [m]
	Např. 8

	B 6
	Zóna krytí horizontálně [NM] / vertikálně [ft]
	Např. Kruh 15 / 3 000
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