***Základní údaje pro Journeyman Gladiator X1000ATR EFI***

* typ použité zapalovací svíčky je DCPR8E.