***Základní údaje pro Journeyman Gladiator UTV830 EFI***

* typ použité zapalovací svíčky je DCPR8E.