***Základní údaje pro Journeyman Gladiator X520 EFI***

* typ použité zapalovací svíčky je DCPR8E.