***Základní údaje pro Journeyman Gladiator X450-A EFI***

* typ použité zapalovací svíčky je DCPR8E.