Instrukce pro STK č. 7/2003
Sedadla s lůžkovou úpravou určená k montáži do autobusů Karosa
K problematice autobusů, které mají namontována sedadla s lůžkovou úpravou, sděluje Ministerstvo dopravy následující stanovisko.
Sedadla s lůžkovou úpravou pro cestující typu Carolux – Europolit K.N.V. určená k montáži do autobusů byla ministerstvem schválena „Osvědčením o technické způsobilosti výstroje a součásti vozidel“ č. 740 ze dne 18.10.1991. Toto osvědčení bylo vydáno firmě ČSAO, s.p. KNV Praha, je nepřenosné na jakoukoli jinou firmu, a bylo platné do odvolání, resp. do 30.6.2000 (podle § 106a písm. b) vyhlášky č. 244/1999 Sb.). Zmíněná sedadla byla určena pro montáž výhradně do autobusů Karosa typů LC 735 a LC 736.
Jestliže se při provádění technické prohlídky zjistí, že tato sedadla jsou namontována v jiném vozidle než značky Karosa typu LC 735 nebo LC 736, nebo ze zápisu v technickém průkazu vozidla vyplývá, že byla namontována po dni 30.6.2000 nebo montáž byla provedena jinou firmou než ČSAO, s.p. KNV Praha, jedná se o neschválenou montáž výstroje. Tuto skutečnost je třeba hodnotit podle kontrolního úkonu č. 522 (Sedadla), bodu 5., jako vážnou závadu, tedy závadu stupně B.
V rámci osvěty k bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích je vhodné mezi provozovateli vozidel upozorňovat na skutečnost, že lůžkovou úpravu sedadel je možné používat výhradně při stání vozidla a nikoli při jeho jízdě.
	V Praze dne 23. prosince 2003
		
	Ing. Josef Pokorný v.r.
	ředitel
	odboru schvalování vozidel a předpisů